console tty uart初始化 console注册 read write串口 串口0和串口1驱动

改用串口1做打印